3C 48

10 kpc

F555W

3C 48

5" F814W

B2 1425+267

10 kpc

B2 1425+267

5"

3C 345

10 kpc

3C 345

5"